|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № байта | данные |  |
| 0 | 0xB5 (маркер) |  |
| 1 | Байт управления |  |
| 2 | Байт управления (повтор) |  |

В ответ прибор возвращает 0xB5

Байт управления

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BIT# | Значение |  |
| 0 | резервный |  |
| 1 | Поджиг лампы |  |
| 2 | VALVE#3 | Zero/Measure |
| 3 | SELF-TEST CELL (1-ON, 0-OFF) |  |
| 4 | VALVE#2 | Calibration/Measure |
| 5 | VALVE#1 | Total/Elemental |
| 6 | RELAY#1 | Пока не используется (0) |
| 7 | RELAY#2 | Пока не используется (0) |

Прочие команды управления

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Посылка в МК | Действие | Ответ МК |
| F5 5F 5F | Ресет МК | F5 F5 |
| CA 0F 0F | Включить передачу пакетов A5 | CA CA |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |