|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № бита | Название | Функция в железе | Контакт разъема | Примечание |
| 0 | (резерв) |  |  |  |
| 1+ | Internal | U2:14 | X7:3 | Сухой контакт 1 |
| 2+ | Cell on | U1:11 | X6:3 | Концевик правый |
| 3+ | Cell off | U1:12 | X6:4 | Концевик левый |
| 4- | Sample | U1:07 | X7:4 | Сухой контакт 2 |
| 5- | Probe | U2:10 | X8:3 | Сухой контакт 3 |
| 6+ | Filter | U2:11 | X8:4 | Сухой контакт 4 |
| 7- | Converter | U3:13 | X9:3 | Сухой контакт 5 |

Байт статуса просто транслирует состояние указанных входов буферов.