|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  байта | №  Dump |  | В дампе  (RAMA) |  |  |
| 1 | 0 | 0xA5 | 165 | Marker A5 |  |
| 2 | 1 | 0xE8 | 232 мл | 1000  (надо 8000) | Ток ФЭУ  (low radiation) |
| 3 | 2 | 0x03 | 3 ст |
| 4 | 3 | 0x00 | 0 мл | 0 | расход |
| 5 | 4 | 0x00 | 0 ст |
| 6 | 5 | 0x01 | 1 мл | 3841 | Напряжение ФЭУ |
| 7 | 6 | 0x0F | 15 ст |
| 8 | 7 | 0x20 | 32 мл | 8201 | Внешний АЦП |
| 9 | 8 | 0x09 | 9 ст |
| 10 | 9 | 0x20 | 32 мл | 8193 | Доп. АЦП\_3 |
| 11 | 10 | 0x01 | 1 ст |
| 12 | 11 | 0xAD | 173 мл | 3501 | Температура аналит.кюветы |
| 13 | 12 | 0x0D | 13 ст |
| 14 | 13 | 0xAC | 172 мл | 3500 | Температура контр.кюветы |
| 15 | 14 | 0x0D | 13 ст |
| 16 | 15 | 0xA8 | 168 мл | 25000 | Давление |
| 17 | 16 | 0x61 | 97 ст |
| 18 | 17 | 0x30 | 48 мл | 304 | Доп. АЦП\_1 |
| 19 | 18 | 0x01 | 1 ст |
| 20 | 19 | 0x40 | 64 мл | 320 | Доп. АЦП\_2 |
| 21 | 20 | 0x01 | 1 ст |
| 22 | 0 снизу | 0x89 | 137 | 10001001b | Статус |
| 23 | 1 снизу | 0xBC | 188 | правильно | Контр. сумма |