|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | |
| **Команда** |  | Air CEM |  | | | **N байта** | | **Ответ** |
| **0xA5** |  |  |  | | | **0** | | **Нет** |
|  |  | **ШИМ** |  | | | **1** | |
| **Бит 0** |  | Не занят |  | | | **2** | |
| **Бит 1** |  | **Поджиг лампы** |  | | |
| **Бит 2** |  | Клапан 1 |  | | |
| **Бит 3** |  | Контрольная кювета |  | | |
| **Бит 4** |  | **Клапан 2** |  | | |
| **Бит 5** |  | **Клапан 3** |  | | |
| **Бит 6** |  | Реле |  | | |
| **Бит 7** |  | Реле 2 |  | | |
| **Контрол. Суммма** |  | **Отсутствует** |  | | |
| Записать управляющее слово | | | | | | |
| **Запрос** | | | | **N байта** | **Ответ** | |
| **0xB5** | | | | **0** | **0xB5** | |
| **Управляющее слово (см. Команду 0xA5)** | | | | **1** | **0xB5** | |
| **Управление внешними устройствами 1 (в работе)** | | | | **2** |  | |
| **Управление внешними устройствами 2 (в работе)** | | | | **3** |  | |
| **Контрольная сумма.** | | | |  |  | |