|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Предпологаемая команда** | **Посылка комп** | **Ответ плата** | **Из документа** |
| Ok readlife | A7 | A7,42,42 | ПРОЧИТАТЬ ТИП ПРИБОРА |
| OK READ UNIT NUMBER | A0 | A0,30,33,35,00,98 | ПОНЯТНО |
| GOOD READ PARAM | AF | AF,01,63,60,64,00,00,00,00  00,00,00,98,3A,DC,05,05,EO |  |
| GOOD READ PARAM VER | A1 | A1,4D,6F,6E,20,4A,75,6E,20,30,39,20,31,34,3A,32,30,3A,32,39,20,32,32,31,34,0A,B7 |  |
| READ PROGRAM VER | AB | AB,75,6E,37,30,32,62,0E,04,14,0E,12 | ПРОЧИТАТЬ ВЕРСИЮ ПРОГРАМЫ |
| READ LAMP OPER TIME | AD | AD,3C,00,3C,00,78 |  |
| READ B | AA | AA,60,EA,4A |  |
| READ LANG | A2 | A2,02,00,02 | РАБОТАЕТ, РУС 01 |
| 0,OK READ SETUP | AE | AE,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,F8 |  |
| READ CELL LIMIT | 6A | 6A,00,00,00,00,00 |  |
| VALVE LIMIT | A4 | A4,00,FC,68,F7,5B |  |
| READ TEMPR COEF ANAL | 58 | 58,00,00,01,00,01 |  |
| READ TEMPR | A6 | A6,00,00,01,00 |  |